A MOST-ról általában
•	Akadálymentes programcsomag
•	Érintőernyős okostelefonokra
•	Nem ernyőolvasó
•	Egységes kezelőfelület
•	Könnyen megtanulható használat
•	A braille írás ismerete szükséges
•	Braille maszk az ernyőre - fontos tartozék
A MOST program működési elve
•	A program használata:
–	Akadálymentes menün keresztül
•	Beírás:
–	Braille-ban az ernyőmaszkon
•	Visszajelzés:
–	Felvett hanggal
–	Beszédszintetizátorral
–	Rezgésmintákkal
A maszk használata
•	Kitapintható felület
•	Lyukak = érintőgombok
•	Rögzített ernyőkiosztás
•	Egyujjas vagy többujjas
használat
•	Nyilak és funkciógombok
•	Braille-pontok
A MOST program menüje
•	Egységes és összefüggő menüszerkezet
•	A négy nyíllal bejárható:
•	A föl-lenyíl a menüelemeken lépked
•	Jobbnyíl aktiválja a választott menüpontot
–	(aktiválás: funkciót hajt végre vagy almenübe lép)
•	Balnyíl kiugrik a műveletből
–	vagy egy menüszinttel kijjebb lép

Menühasználat siketvakon
•	A nyilak használatakor a program visszajelez
•	Mondja+morze-rezgi a menüpont nevét
•	Infót mond+rezeg a végzett műveletről
•	Hiba esetén hang+rezgő jelzés
•	Ki/bekapcsoláskor spec. rezgés + SMS morze
•	Info-gomb bemondja+morze-rezgi az infókat
•	Rezgő-morze sebessége állítható a maszkon
Braille bevitel a MOST-ban
•	Pontok bevitele a maszkon:
–	egy ujjal egyenként
•	Pont törlése újraérintéssel
•	Elfogadás minden cella után
•	Braille-értelmezés oda-vissza:
–	Beírás braille-ban
–	A szöveg sima karakterekből áll
–	Olvasás hanggal, morzéval vagy
braille-ban

Braille bevitel siketvakon
•	Braille-pont bevitelekor: egy hosszú rezgés
•	Pont törlésekor: két rövid rezgés
•	Egyszeri nyugtázó rezgés:
–	Karakterbevitelkor
–	Karakter-visszatörléskor
–	Szóköz bevitelekor
•	Hiba jelzése morze III sorozattal
Szöveg olvasása a MOST-ban
•	Akadálymentes szerkesztőmező sima karakterekkel
•	A nyilak a kurzort mozgatják
•	Bal-jobbnyíl karakterenként lépked
•	Föl-lenyíl szövegegységenként lépked
•	Az ugrási egység váltható ezekre:
–	szó, mondat, bekezdés, fejezet, folyamatos
•	ESCAPE gomb kilép a menübe
•	A szöveg elejét és végét bemondás jelzi
Szöveg olvasása siketvakon
•	Beírás/braille-letapogatás váltógomb
•	Letapogatás a maszkon a braille pontok megérintésével
•	Bal-jobbnyíl bemondja+morze-rezgi az új karaktert
•	Föl-lenyíl bemondja+morze-rezgi az új szót stb.
•	ESCAPE gomb kilép a menübe, mondja+morzézza a nevét
•	A szöveg elejét és végét bemondás+morze III  jelzi
•	Önálló tanulás: karakter-morze és a letapogatás használható együtt
Speciális siketvak programkörnyezet
•	Védelem a külső zavarások ellen:
–	Elutasítja a hívásokat, nem enged ablakokat nyílni, stb.
•	Rezgő morze ritmusaránya 3:1 helyett 4:1
•	Egyszerűsített menü: Minden menüelem egy név a kontaktokból
–	plusz utolsó elem: SMS, ha van olvasatlan üzenet
•	Egy néven jobbnyíl: almenü SMS küldéséhez
•	Íráskor ESCAPE: morze-rezgi az üzenet hosszát
•	Olvasás után a feladóra ugrik a menü

További tervek
•	A teljes MOST program adaptálása a siket-vakos használathoz:
–	Csak a számukra praktikus menüpontok meghagyása
–	Rövid, egyértelmű menünevek morzézása
–	Minden jelzés és figyelmeztetés rezgéssel is
–	SMS-ek továbbítása E-mailben
–	Alkalmas telefonmodellek keresése

Köszönjük a figyelmet!
MTA Wigner F. K.
Beszéd- és Rehabilitáció-Technológia

Arató András
e-mail: arato.andras@wigner.mta.hu
tel.: +36 (1) 392 25 64

www.kfki.hu/~markus/most/